화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 8. 11. (월요일) 15:23
발화장소	성수동2가 158-18번지 영동대교 남단에서 북단방향 차량 앞 본네트
대 상 명	아우디 A6
건물구조
원 인	조사 중		화재종류	차량화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 400만원 부동산 : 만원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(15:23), 도착(15:26), 완진(15:26), 귀소(16:10)
출동경로	성수119안전센터 → 영동대교 북단 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 5명 (펌프 5)
		차량 : 총 1대 (펌프 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	한병운	현장지휘(펌프)
	소방장	강효석	관 창 수(펌프)
	소방장	최인수	관창보조(펌프)
	소방사	이 준	관창보조(펌프)
	소방장	박영상	운 전 원(펌프)
소방용수

3. 임무별 활동상황

펌프차	성동구 성수동2가 158-18번지 영동대교 남단에서 북단방향 차량(아우디A6) 화재로 현장 도착시 차량 본네트에서 불꽃과 연기가 관측됨. 즉시 수관1본을 연장하고 빠루 및 도끼등으로 본네트 틈을 벌려 안쪽에 폼을 주수 하여 화재를 진압함. 진압도중 영동대와 구조대가 도착하여 구조대는 유압장비로 본네트를 완전히 개방하고 영동대와 성수대는 다시한번 차량 본네트 내부에 물을 주수함. 진압 후 베터리 연결전선에서 스파크가 발생해 와이어 커터기로 전선을 제거한 뒤 현장지휘대에 인계하고 장비를 정리하여 귀소함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 대교 중앙분리대로 인하여 출동로 상 장애요인으로 인한 도로 역주행

◊ 기관원 PTO 및 메인벨브 조작지연으로 방수시간 1~2분 가량 지연

○ 대  책

◊ 대교 중앙분리대 개폐구간을 여러 곳을 만들어 출동 시 현장도착에 장애요인 없도록 건의

◊ 차량조작훈련의 내실화를 통한 현장대응능력 강화

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도