화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 2. 13. (목요일) 13:43:20
발화장소	광진구 뚝섬로27길 55(자양동 848-3) 1층 성동전기(전파사)
대 상 명	성동전기(전파사)
건물구조	양식 철근콘크리트조 4/1층 426.85㎡중 1층 1호 성동전기 26㎡
원 인	전기적요인		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 1,300 천원(전자 및 전기제품 등) 부동산 : 3,400 천원(3㎡ 소실, 4㎡ 그을림)
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(13:43), 완진(13:48), 귀소(15:55)
출동경로	성수119안전센터 → 영동대교사거리 → 리안병원 → 조양시장→ 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 4명 (펌프 4)
		차량 : 총 1대 (펌프 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	나종성	현장지휘(펌프)
	소방장	김경화	관 창 수(펌프)
	소방사	민재연	관창보조(펌프)
	소방장	최정호	운 전 원(펌프)
소방용수		펌프차 내부 소화용수 사용

3. 임무별 활동상황

펌프차	- 현장도착한바 1층 성동전기(전파사)에서 구름이 관측되었으며 관계자가 수돗물로 자체진화 중인 상황이었음 - 펌프차량 운전원은 조양시장 골목으로 진입, 성동전기 앞 현장에 부서하여 송수 작업에 임함 - 진압대원은 현장도착 즉시 공기호흡기 등 개인안전장구 착용하고 40mm 호스 3본을 신속하게 전개하여 화재를 완전 진압하고 갈쿠리 등을 활용하여 잔화정리에 임함 - 진압대원은 화재진압과 동시에 내부 인명검색과 창문 등을 개방 하여 배연작업에 임함 - 성수대 화재 완전 진화 후 현장 지휘대에 인계하고 화재현장에 사용한 장비 등을 마무리 정리하고 철수함

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 출동로상 영동대교사거리 상습정체로 신속한 현장 도착 지연

◊ 화재현장 진입로 협소 및 주차차량과 통행차량으로 현장 진입 곤란

◊ 성동전기(전파사) 내부 전기 및 전자제품 등 가연물 화재로 인한 유독가스

발생 및 연소확대 요인 상존

◊ 협소한 전파사 내부에 전기제품을 가득 쌓아놓아 진압활동 장애

○ 대  책

◊ 영동대교사거리 교통정체 시간을 감안하여 최적 출동로 선정

◊ 대시민 안전의식 고취 및 지속적인 소방통로확보훈련 실시

◊ 개인보호장구 착용 철저로 유독가스 등으로부터 대원 안전확보

◊  2인1조 팀플레이로 낙하물 등 안전사고에 주의

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도