	2020년 위례터널 합동소방훈련 실시

□ 관련근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제15조

□ 추진배경

○ 위례터널내 차량화재 등 사고발생시 신속한 초기대응으로 재난대처능력 향상을 위하여 관련기관과 합동훈련 실시

□ 훈련개요

○ 일   시 : 2020. 06. 10.(수) 14:00~14:50 (50′)

○ 장   소 : 위례터널 산성방향 입구로부터 1,650m 지점

○ 참   석 : 3개 기관 / 25명

- 동부도로사업소 16명, 강남소방서 7명, 수서경찰서 2명

○ 주요 훈련내용

- 초등대응 및 화재진압 훈련 / 교통통제훈련

□ 세부훈련 진행 순서

시 간	훈 련 내 용	시 간	훈 련 내 용
14:00 ~ 14:20	* 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명(상황실장)	14:31 ~ 14:44	* 119 소방차 및 구급차 도착 - 부상자 구조 및 응급환자 수송 - 사고차량 화재 진압 * 경찰 순찰차 교통통제 - 터널입구 전방50m 교통통제 및 우회도로 안내
14:20	* 훈련시작
14:21 ~ 14:22	* 위례터널 상황실 사고 및 화재 신고 접수	14:45 ~ 14:49	* JET-FAN 배연운전 * 시설물 피해복구 - 잔재물 수거 및 현장정리
14:23 ~ 14:25	* 터널방재시설작동 및 상황전파 - 방재시설(비상방송, 전광판 문자 표출 등) 작동 - 소방서, 경찰서, 사업소 상황실 등	14:50	* 교통통제 해제 - 방재시설 평시 상태로 전환
14:26 ~ 14:30	* 사고현장 근무자 출동 - 대피유도 및 초기진화 활동	14:51~	* 훈련종료 및 강평 (기전과장 또는 사업소장)

【터널 위치도 및 설비현황】

위 례 터 널
우회도로정보
산성방향(성남) : 세곡동사거리 → 복정역사거리 → 창곡교차로
터 널 시 설 물 현 황
위치 : 세곡동 ↔ 복정동			터널연장 2,362m			폭×높이(22.4m×4.8m), 2014.9
설 비 명		수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기		159개	조명등	양재 방향 1,027등	LED 27W×3×575등 120W×452등	비상방송	76개
소 화 전		76개		산성 방향 1,011등	LED 27W×3×559등 120W×452등	긴급전화	20대
경보설비		76개		비상등	1,068등	유도표시등	66등
제연설비	양재방향	10대	재방송설비		FM 20CH	발 전 기	750kw 1대 650kw 1대
	산성방향	10대	무선통신 보조설비		1식	차단막설비	2개소
			문자정보 표지판(VMS)		2개소	CCTV	38대
비상콘센트		76개	자동화재 탐지설비		광센서식 1식	계측설비	미세먼지측정기 4set

산성방향

양재방향

◯ 차량 통제 위치

- 산성방향 터널입구(VMS타워) 전방 50m

※ 훈련 집결지 : 터널입구(VMS타워) 전방 100m 보도옆 갓길(가로등 번호:2선릉로11)

하 행(산성방향)

집결지 위치(입구전방 100m 갓길, 가로등 번호 : 2선릉로11)