-2		全 주기 차량관리 강화 - 정비단계

NO.

과 제 명

추진일정

-2-가

차량 외형 입출고점검 의무화

완료예정일

지속

공정률(%)

100%

책임부서

국토교통부

서울교통공사

부 서

책임자

담당자

철도운행안전과

차량운영처

신세현

02-6311-9650

이민호

02-6311-9659

□ 주요내용

ㅇ 차량요인에 의한 장애 예방을 위해 차량 외형에 대한 입고 또는 출고 점검을
매일 실시토록 하는 등 차량관리 강화

< 입출고 점검 사항 >

입고점검	출입문 개폐, 방송장치, 옥상 판타그래프, 기기외관점검 등 점검표에 의한 점검
출고점검	차량정상기동, 방송장치, 등구류 및 이상발생시 신속조치 등 외관 점검

□ 추진 계획

□ 추진실적

1~8호선 전동차 입·출고점검 기 시행중

- 1~4호선

입고점검 : 전동차관리규정 의거 시행

(제정 2017. 5. 31. 규정 제66호)

출고점검 : 정비팀-7833(’08.12.30) 『전동차 출고점검 폐지(안)』중 차량기동반 운용

(내용 : 차량기동검사 및 출고차량 이상 발생 시 신속조치)

- 5~8호선

입고점검 : 전동차관리규정 의거 시행

출고점검 : 전동차관리규정 의거 시행

(제정 2017. 5. 31. 규정 제66호)

ㅇ 기시행

□ 향후 추진계획

ㅇ 기시행

※ 추진 상 문제점

ㅇ 없음

-2		全 주기 차량관리 강화 - 정비단계

NO.

과 제 명

추진일정

-2-나

노후 차량·부품 적기교체 등

완료예정일

‘20.12.31

공정률(%)

8%

책임부서

국토교통부

서울교통공사

부 서

책임자

담당자

철도운행안전과

차량운영처

신세현

02-6311-9650

임명재

02-6311-9650

□ 주요내용

ㅇ (노후 부품교체) 차량사업소별 운행장애 예방대책 추진으로 장기사용 및 주요 장애 유발 부품교체를 통한 전동차 안전운행 확보

* ’20년 : 425개 대책 71억

ㅇ (고장빈발부품 관리) 금년도 고장이 2건 이상 발생한 주회로(고전압장치)장치, 제어회로장치,  출입문장치, 차상신호장치, 공기압축기 및 제동제어장치 관리개선 추진

< 고장빈발 부품별 대응방안 >
ㅇ (주회로장치) 일본형 쵸파 전동차 단류기 차단속도 측정, 리액터 절연보강 및 청소 지속추진, MCB 제어박스, C/I PCB 및 Relay Unit, MIM 성능확보를 위한 장기사용 부품 지속 교체 등 ㅇ (제어회로장치) 운전실 제어계전기(밀폐형) 보조접점 통전불량, 코일 단선 및 운전실 제어 계전기, 주간제어기 스위치 보조접점 통전불량 예방을 위한 관리시행 등 ㅇ (출입문장치) 상부레일 수평불량, 출입문 개폐스위치 불량, 객실바닥과 판넬 하부간격 확보 불량 등 일제점검 및 불량부품 교체 등

□ 추진 계획

□ 추진실적

ㅇ ’20년 차량분야 운행장애 예방대책 추진

- 대 상: 1~8호선 전동차

- 기 간: ’20.1.1. ~ 12.31.

- 대 책: 리액터 절연보강 등 425개 대책

- 금 액: 71억

- 내 용: 장기사용 및 주요 장애유발 부품 교체

ㅇ ’20년 차량분야 운행장애 예방대책 방침 수립

- 본부장-125(19.12.31.)「2020년 차량분야 운행장애 예방대책」

□ 향후 추진계획

ㅇ 분기별 추진실적 보고

- 3, 6, 9, 11월 예정

※ 추진 상 문제점

ㅇ 없음