□ 세운4구역 도시환경정비사업 환경영향평가서 검토 의견

< 연료전지 >

○ 연료전지(PEMFC)는 발전열 활용도가 낮을 경우 연료비 대비 운영 손실로 가동률이 매우 낮을 것으로 예상되므로, 계획용량을 최대한 줄이고 ESS로 전환

< 에너지저장장치(ESS) >

○ ESS는 BEMS와 연동하여 효율적인 전력 운용을 가능하게 하며, 아울러 도시 전력피크를 경감하고, 전력수요관리 사업과 연계하여 전기요금 절감 및 국가적인 에너지관리 효율화에 기여 할 수 있는 등 장점이 많으므로 일정 용량 이상 설치