겨울철 셀프주유소 안전관리 당부사항 안내

평소 소방행정발전과 위험물 안전관리에 노력해 주셔서 감사합니다.

최근 셀프주유소 급증에 따른 겨울철 안전관리 당부사항을 안내하오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

안전관리 당부사항

◈ 영업시간 중 위험물안전관리자는 주유취급소 내 정위치 근무하여야 합니다.

◈ 감시대는 고객이 주유할 때 항상 확인할 수 있는 구조를 유지하여야 하며

◈ 주유소 내 방송설비 기능 및 유류 누출 시 제어장치가 정상 작동해야 합니다.

◈ 주유원 간이대기실에 직접 불꽃 등을 발하는 전기난로 등 화기는 사용할 수 없습니다.

(단, 라디에이터 등 직접 불꽃을 발하지 않는 난방기는 사용 가능)

위반사례

◈ 위험물 안전관리자 및 대리자 부재

→ 위험물 안전관리자가 해외 출국, 대리자는 개인 사유로 자리 비움

→ 24시간 셀프주유소에서 01:30경 사무실이 잠겨있고 안전관리자 부재

◈ 기타 위반 사례

→ 비상정지 제어장치, 방송설비 불량

→ 지하탱크 맨홀 내 녹슬고 물이 참

→ 사무실 출입문 자동폐쇄장치 불량 및 출입구 문턱(15cm) 높이 미달

비상정지 제어장치 작동 불량	방송설비 스피커 불량	지하탱크 맨홀 관리 불량	사무실 출입문 불량

기타사항

◈ 정기점검을 한 날부터 30일 이내에 점검결과를 관할 소방서로 제출하셔야 합니다.

◈ 11~12월 중 불시점검 예정임을 사전에 안내하오니 참고하시기 바랍니다.

◈「안전한 셀프 주유」유튜브 영상 많은 홍보 부탁드립니다.

※ 핸드폰 카메라를 켜고 QR코드를 가까이 비추면 홍보영상이 나옵니다.

종  로  소  방  서  장

☎ 02-6981-5691