소량위험물 저장·취급실태 검사

기    간: 2021.6.28. ~ 8.6.(기간 중 1회)

대    상: 총 5개 기관 / 연구실험실 208개소, 미술실 5개소

❍ 대 학 교: 4개소 (연구실험실 160개소, 미술실 5개소)

❍ 연구기관: 1개소 (연구실험실 48개소)

방    법: 전체 연구실의 10% 내외 표본검사

내    용

❍ 위험물안전관리법령에 따른 위험물 저장․취급 및 시설기준 확인

- 위험물시설로 허가받은 대상(옥내저장소)에 대한 안전기준 및 안전관리자 선임‧근무실태 확인 등

- 지정수량 미만 위험물에 대한「서울시 위험물안전관리조례」준수 여부

⇒ 시약 보관 선반, 시약 보관 용기, 시약 보관 환경 등 관리상태 확인

⇒ 인화성 및 금수성 물질 보관실태 집중 확인

◆ 「서울시 위험물안전관리조례」별표1 지정수량 미만 위험물저장 · 취급기준 주요내용

- 용기를 올려놓는 선반은 쉽게 기울어지거나 넘어지지 않도록 고정 → 전용 캐비넷에 보관

- 용기가 넘어지거나 떨어지는 것을 방지하기 위한 필요한 조치를 할 것 → 낙하방지 가드 설치

- 접촉 또는 혼합하여 발화우려가 있는 위험물은 서로 근접하여 두지 말 것 → 성분, 특성별 보관