시흥119안전센터(생활구조대)

품목별 세부규격서
장 비 명	구조용 조끼	모델명/제조사	14P-001/레스큐프로
장비사진
장 비 상세규격	◇ 제원 및 특징 - 재질: 메쉬소재 원단, 나일론 테이프 - 허리벨트 웨빙폭: 45mm - 무게: 약 1.0kg - 색상: 검정색 - 인장강도: 웨빙슬링 약 25KN, 포지드스틸 허리고리 약 25KN 워터치(코브라)버클 약 18KN , 포지드스틸 견인고리 약 25KN - 특징: 다양한 수납 및 신체보호가 가능한 기능성 구조용 조끼
구매신청사유	미보유
예산소요액

품목별 세부규격서
장 비 명	☞D형 잠금형 카라비너	모델명/제조사	D형 잠금형 카라비너 / 페츨
장비사진
장 비 상세규격
구매신청사유	▢ 구조작업 시 로프구조 사용
예산소요액	27,000원×10개(270,000원)

품목별 세부규격서
장 비 명	전지가위 (말벌제거용)	모델명/제조사	P880DNZ/동양테크툴 053-355-8200
장비사진
장 비 상세규격	● 길이 : 200MM ● 날길이 : 50MM ● 중량 : 210g ● 재질 : 하드크롬
구매신청사유	▢ 말벌집 제거 및 구조작업용
예산소요액	51,000원

품목별 세부규격서
장 비 명	말벌포획비닐 (말벌제거용)	모델명/제조사	78.5*100/유원산업(옥션) 031-536-1419
장비사진
장 비 상세규격	● 규격 : 78.5cm X 100cm(10매) 10매입 X 2개 ● 두께 : 0.075mm ● 내열온도 : 80℃ ● 내냉온도 : -30℃ ● 원료수지 : 폴리프로필렌
구매신청사유	▢ 말벌집 제거용
예산소요액	35,000원

품목별 세부규격서
장 비 명	괴물렌치	모델명/제조사	괴물렌치 WR-6000 k고려생활건강
장비사진
장 비 상세규격
구매신청사유	▢ 각종 너트를 크기에 상관없이 풀거나 조일 수 있음.
예산소요액	19,800원

품목별 세부규격서
장 비 명	건전지	모델명/제조사	듀라셀(9V)
장비사진
장 비 상세규격	☆Type (종류) : 듀라셀 알카라인 6LR61/6LF22-BULK(FC1 9V)[벌크포장]10알×19,000원
구매신청사유	▢ 구조장비 밧데리 교체용
예산소요액	2box(10알)×19,000원

품목별 세부규격서
장 비 명	원격말벌퇴치기	모델명/제조사	애니테크
장비사진
장 비 상세규격
구매신청사유	노후화로 인한 재구매
예산소요액	198,000원

품목별 세부규격서
장 비 명	바지장화	모델명/제조사	프록스
장비사진
장 비 상세규격	M (1벌) L (1벌) , LL(1벌)
구매신청사유	▶ 하수구 및 낮은 하천에서 작업시 필요한 장비
예산소요액	80,000 × 3 = 240,000원

품목별 세부규격서
장 비 명	0형 카라비너	모델명/제조사	페츨
장비사진
장 비 상세규격
구매신청사유	▢ 구조작업 시 로프구조 사용
예산소요액	17,000원×10개(170,000원)

품목별 세부규격서
장 비 명	작업용장갑	모델명/제조사	3M 슈퍼그립 200
장비사진
장 비 상세규격
구매신청사유	▢ 구조작업 대원의 손 보호
예산소요액	2,000원×27착(54,000원)

품목별 세부규격서
장 비 명	☞개인허리벨트	모델명/제조사	CQB패스트벨/레스큐프로
장비사진
장 비 상세규격	<제 원> ◇ 제원 및 특징 - 착용형태: 허리형 - 웨빙슬링폭: 45mm - 웨빙슬링의 테이프 인장강도 : 약 2,700 kg - 듀랄루민 견인고리 ( CE인증 ) 인장강도 : 25 KN (CE인증품) - 듀랄루민 패스트 버클 ( CE인증 ) 인장강도 : 약 18 KN - 무게 : 약 200 g - 특징 : 평상시 벨트로 착용하며 응급시 간단하게 안전벨트 대용으로 사용하며 간단하게 옵션 장비들을 이용하여 하체형, 상체형, 전신형 등의 응급벨트로 이용할수 있는 다용도 벨트.
구매신청사유	▢ 각종 구조현장에서 비상 탈출 등의 응급벨트로 사용
예산소요액	99,000원×9(891,000원)