1.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	제논 탐조등 CP-100 (배터리청구)	규 격	W300XH135XL90mm
단 가	200,000원	수 량	1개
용 도	화재진압용(현장에서 화점 찾을 때 필요한 장비로 배터리 상태가 C급임)
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 램프출력 : 40W - 최대광속 : 광속 3,600lm(루멘)이상 / 조도 3,900Lux(룩스)이상 - 램프수명 : 3000시간 이상 - 작동온도 : -20℃ ~ 70℃사용가능 - 최대조사거리 : 1.0km 이상 - 입력전압 : D.C 10V ~ 17V(AC220V전원, DC가능) - 무게 : 1.47kg 이하 - 크기 : W300XH135XL90mm 이하 -램프형식 : HID(고압방전등), Xenon Gas Filling 35W

2.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	일반관창	규 격	40A
단 가	약15,000원	수 량	2개
용 도	화재진압용(사용중인 2개가 노후로 내부 나사 부분의 마모로 누수가 심해 사용이 불편함)
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 ◇ 용 도 : 관창 ◇ 주요구성품 : 알루미늄합금 및 고무 ▣ 사용법 및 관리요령 1. 분무방수 및 직사방수로 사용

3.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	40mm소방호스	규 격	40A
단 가	약24,000원	수 량	15개
용 도	화재진압용(65mm수관은 충분하나 40mm수관이 부족함)
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 고무내장 : 중량 - 7.3kg, 사용압 - 20kg -우레탄내장 : 중량 - 5.5kg, 사용압 - 20kg ▣ 사용법 및 관리요령 - 내장된 고무두께가 0.5mm 이상 -. 내한성 마모성이 뛰어남

4.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	장 갑	규 격	KJT-250NV
단 가	약50,000원	수 량	10개
용 도	화재진압용(사용해본 바 전기감전에 강하고 4방 신축성이 뛰어남. 구조대에서 사용하고 있으나 안전센터 진압대원에게 꼭 필요한 장갑임)
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 아라미드섬유 X 티탄 가죽 재난구조장갑 - 소재 : 빠라아라미도 × 메타아라미도 - 손바닥 보강 : 티탄 가죽 0.7 ~ 0.8mm - 손등 강화 : 소가죽 - 강인하고 유연한 재난 구호 장갑 - 참조 : http://global.rakuten.com/ko/store/1ban-ya/item/kzt250/

5.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	스텐드파이프	규 격	2M
단 가	약20,000원	수 량	5개
용 도	화재진압용(제수변 관구의 깊이가 깊은 소화전이 있어서 2M크기가 필요함)
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 일반 강철로 만들어짐

6.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	와이어절단기	규 격	중.소
단 가	15,000원	수 량	중 1개,소1개
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 일반 강철로 만들어짐

7.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	접이식톱	규 격	중
단 가	27,000원	수 량	2개
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 강력한 스테인레스 절단기

8.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	소화전전렌치	규 격	SL-64C/64CF
단 가	27,000원	수 량	2개
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 일반 강철로 만들어짐

9.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	호스전렌치	규 격	SL63B/63BA
단 가	27,000원	수 량	2개
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 일반 강철로 만들어짐

10.장 비 사 양 서(삼각산)

장 비 명	호스전렌치	규 격	SL-64F
단 가	27,000원	수 량	2개
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 일반 강철로 만들어짐