장 비 사 양 서

장 비 명	산악용구조화 (HAIX/SB-ATH10 LOW)	규 격	고어텍스
단 가	190,000원	수 량	6착
용 도	-산악사고시 구조대원들의 등반 및 산악에서의 구조활동에 적합하고 방수 및 투습효과, 가벼운 중랑으로 기동력에도 우수함.
제원/특징 등 구매사양	1) 재질 : 초미세 합성 섬유 및 직물소재 2) 내피 : 고어텍스 3) 특징 : 스마트 끈 조절 시스템 미끄럼 방지 기능 및 정전기 방지기능 방수 및 내부온도 조절기능 4) 인증 : 유럽안전인증(EN)

장 비 사 양 서

장 비 명	구조용고글 (ESS Crossbow 2X)	규 격	폴리카보네이트 렌즈
단 가	187,000원	수 량	3개
용 도	-각종 구조작업시 구조대원의 눈을 바람, 섬광, 열, 빛, 분진, 파편 등으로부터 눈을 보호, 장시간 구조활동에도 편리하게 눈을 보호할 수 있는 제품
제원/특징 등 구매사양	1) 재질 : 폴리카보네이트 렌즈 2) 중랑 : 약 32g 3) 특징 : 프레임치수 130mm 클리어렌즈와 스모크렌즈가 독립된 프레임으로 구성, 따로 렌즈를 교환할 필요가 없음 전체시야를 통해 왜곡없이 UVA/UVB로부터 눈을 보호

장 비 사 양 서

장 비 명	해충방호복 (제일레스텍 JIH-420)	규 격	나일론원단 특수PVC코팅
단 가	220,000원	수 량	4벌
용 도	-말벌, 벌 등의 해충으로부터 구조대원을 보호하기 위하여 사용하는 물품
제원/특징 등 구매사양	1) 재질 : 특수가공 나일론, PVC코팅, 폴리에스테르, 플라스틱 2) 구성 : 해충방호제복, 머리보호구, 해충방호장갑, 보관용가방 3) 특징 : 원피스형태로 투피스형태의 보호복보다 안전하며 착탈의가 간편 허리벨트가 부착되어 있어 착용감이 뛰어남 손목과 발목부 2중제작, 해충의 침투를 완벽차단 앞면부 필름은 오랜시간 작업에도 눈이 피로하지 않게 제작

장 비 사 양 서

장 비 명	개인로프 (TENDON /7mm 100M)	규 격	폴리아미드계 나이론
단 가	179,000원	수 량	6동
용 도	-구조대원이 개인용으로 항상 휴대하고 있다가 위급하고 중요한 상황이 있을 때 요구조자를 견인하거나 확보지점을 만들 때 사용하는 개인보조장비
제원/특징 등 구매사양	-제원 1. 폴리아미드계 나이론 이중직조에 방수성 재질 2. 로프직경 : 7mm 3. 로프길이 : 100m 4. 인장강도 : 9.8kN 5. 무게 : 31.9g / meter

장 비 사 양 서

장 비 명	수경 (HALCYON / 1안식)	규 격	실리콘, 1안식
단 가	150,000원	수 량	4개
용 도	-수중/수상구조 작업 시 시야를 확보하고 눈을 보호하는 장비
제원/특징 등 구매사양	-제원 1. 재질 : 고급실리콘, 강화유리 2. 싱글렌즈 마스크, 듀얼렌즈

장 비 사 양 서

장 비 명	동력절단기 구동벨트 (PARTNER / K650)	규 격	고무
단 가	22,000원	수 량	1개
용 도	-구동벨트
제원/특징 등 구매사양	-재질 : 고무 -동력절단기 구동을 위한 벨트

장 비 사 양 서

장 비 명	개인로프가방 (경성 F.R. / KP-3000)	규 격	폴리에스테르
단 가	33,000원	수 량	5개
용 도	-각종 화재현장에서 개인로프 보호 및 젖지 않도록 사용
제원/특징 등 구매사양	-제원 1. 재질 : 폴리에스테르 2. 형태 : 원통형 3. 길이 : ４５cm × １０ 4. 지퍼부착으로 개인로프 사용이 편이하며 야광띠를 부착함으로써 어두운 곳에서 식별가능하며 공기호흡기 등지게 착용가능

장 비 사 양 서

장 비 명	오링 (ENSHOP / 바이톤오링세트)	규 격	고무
단 가	100,000원	수 량	1세트
용 도	-공기통과 레규레이터를 밀착시켜 공기가 새는 것을 방지
제원/특징 등 구매사양	1) 재질 : 고무 2) 14가지 오링 및 오링핀3개 구성

장 비 사 양 서

장 비 명	스쿠버 핀 (SCUBA PRO-JET FIN)	규 격	고무
단 가	330,000원	수 량	1착
용 도	-구조대원이 구조작업시 수중/수상에서 이동하기 위한 장비
제원/특징 등 구매사양	- 재질 : 천연고무 - 포켓 사이즈 : 가로 130MM, 세로 63MM - 넓은 사이즈의 핀포켓 디자인 - 미끄럼 방지기능 - 교환이 손쉬운 스트랩

장 비 사 양 서

장 비 명	아삽소버 (PETZL / AP-L71AA 20)	규 격	나일론, 폴리에스터
단 가	78,000원	수 량	1개
용 도	-ASAP 또는 ASAP LOCK 이동식 추락 방지대를 안전벨트에 연결하는데 사용하며 추락 시 특정봉제가 뜯기며 충격을 흡수하는 장비
제원/특징 등 구매사양	- 재질 : 나일론, 폴리에스터 - 구성 : 웨빙, 연결고리, STRING XL, 주머니 - 중량 : 20cm – 75g 40cm - 105g