소방서 자가주유취급소 일제정비 계획

2014. 3.

서울시 소방재난본부

(예 방 과)

소방서 자가주유취급소 일제정비 계획

소방서 자가주유취급소 전수 조사를 통해 설치현황을 파악하고, 보수가 필요한 부분에 대한 시설 개선을 실시하여 위험물 안전 환경 조성

Ⅰ		관련 근거

○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조(주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준)

○ 예방과-4487(2014.2.25.)호 「2014 위험물 안전관리 기본계획」

Ⅱ		추진배경

□ 소방서 자가주유취급소 위험물검사의 현실적 한계 존재

○ 자가주유취급소의 위험물안전관리자는 해당 소방서 장비회계팀 직원 중 선임

○ 자가주유취급소는 해당 소방서 소속 위험물담당자가 연1회 위험물검사 실시

○ 검사결과 불량사항 적발 시, 같은 서 직원을 상대로 의법처리하기에는 현실적 한계 존재

□ 2013 서울시 감사 지적사항 발생(2013.8.30.)

○ ○○소방서 자가용 주유취급소의 방화벽이 시설기준에 적합하지 못하며, 누유점검구는 개폐가 불가능하여 본래의 기능을 상실

○ 해당 소방서 위험물담당자는 위험물검사 소홀로 훈계 조치

□ 자가주유취급소 안전관리 및 시설기준 준수를 위한 조치 필요

○ 소방서는 위험물안전관리법을 집행하는 담당기관으로서 책임감을 가지고 법령 준수에 솔선수범하여 안전관리에 모범이 되어야 할 당위성 존재

○ 본부 차원의 자가주유취급소 일제정비를 통해 부적합 시설을 개선하고,보수를 위한 예산 확보의 근거 마련

Ⅱ		현 황

□ 소방서 자가주유취급소 : 총 23개소

연 번	소방서	안전센터	품 명	허가량	지정배수
1	종 로	세종로	제1,2석유류 (휘발유, 경유)	제1석유류(8,500ℓ), 제2석유류(10,500ℓ)	53
2	중 부	무 학		제1석유류(10,000ℓ), 제2석유류(15,000ℓ)	65
3	광 진	구 의		제1석유류(10,000ℓ), 제2석유류(20,000ℓ)	70
4	용 산	한강로		제1석유류(4,500ℓ), 제2석유류(14,000ℓ)	36.5
5	동대문	장 안		제1석유류(5,000ℓ), 제2석유류(18,000ℓ)	43
6	영등포	영등포		제1석유류(5,000ℓ), 제2석유류(14,000ℓ)	39
7	성 북	종 암		제1석유류(4,500ℓ), 제2석유류(14,000ℓ)	36.5
8	은 평	진 관		제1석유류(5,000ℓ), 제2석유류(14,000ℓ)	39
9	강 남	삼 성		제1석유류(5,500ℓ), 제2석유류(14,000ℓ)	41.5
10	서 초	반 포		제1석유류(3,500ℓ), 제2석유류(10,000ℓ)	27.5
11	강 서	등 촌		제1석유류(6,000ℓ), 제2석유류(16,000ℓ)	46
12	강 동	성 내		제1석유류(6,000ℓ), 제2석유류(12,000ℓ)	42
13	마 포	신 수		제1석유류(10,000ℓ), 제2석유류(20,000ℓ)	70
14	도 봉	방 학		제1석유류(5,000ℓ), 제2석유류(10,000ℓ)	35
15	구 로	고 일		제1석유류(6,000ℓ), 제2석유류(16,000ℓ)	46
16	노 원	하 계		제1석유류(3,500ℓ), 제2석유류(20,000ℓ)	37.5
17	관 악	관 악		제1석유류(4,500ℓ), 제2석유류(14,500ℓ)	37
18	송 파	마 천		제1석유류(8,000ℓ), 제2석유류(15,000ℓ)	55
19	양 천	양 천		제1석유류(5,000ℓ), 제2석유류(14,500ℓ)	39.5
20	중 랑	신 내		제1석유류(5,000ℓ), 제2석유류(14,000ℓ)	39
21	동 작	동 작		제1석유류(5,000ℓ), 제2석유류(14,000ℓ)	39
22	서대문	연 희		제1석유류(4,800ℓ), 제2석유류(14,000ℓ)	38
23	강 북	번 동		제1석유류(5,000ℓ), 제2석유류(20,000ℓ)	45

Ⅲ		추진계획

□ 대    상 : 소방서 자가주유취급소 23개소

□ 조 사 반 : 본부 주관 실태조사반 구성

- 총    괄 : 예방과장 이상구

- 반    원 : 가스위험물안전팀장 박순일, 위험물주임 김효중

□ 기    간 : 2014. 3. 11 ~ 3. 25

방면별	해당권역	예정방문일
제1방면	종로, 중부, 용산, 은평, 마포, 서대문	3. 11 ~ 3. 13
제2방면	동대문, 광진, 성북, 도봉, 노원, 중랑, 강북	3. 14 ~ 3. 18
제3방면	영등포, 강서, 양천, 구로, 관악, 동작	3. 19 ~ 3. 21
제4방면	강남, 서초, 강동, 송파	3. 24 ~ 3. 25

※ 세부일정은 소방서별 일정 조율 후, 변동 가능

□ 조사내용

- 소방서 자가주유취급소의 저장·취급 및 시설 기준 준수 여부

- 위험물안전관리자 업무수행사항 및 정기점검 실시 확인

- 기타 위험물 저장·취급 환경 개선 사항 등 의견 청취

Ⅴ		행정사항

□ 소방서 위험물담당과 안전관리자 선임 직원은 본부 자가주유취급소 실태조사 시 시설개선을 위해 적극 협조 부탁드리며,

□ 이번 일제정비를 통해 부적합 시설을 개선하여 위험물 안전 환경이 조성될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.