소방시설등의 자체점검(종합정밀점검) 안내

소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조에 의거 귀하께서 소유(관리)하신 건축물은 자체점검 대상임을 알려드리며, 자체점검(종합정밀점검) 미실시로 불이익을 받지 않토록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

관련근거 : 법 제25조 및 시행규칙 제17,18,19조

종합정밀점검 대상

구 분	일 반 건 축 물	공 공 기 관
적용대상	1. 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5천제곱미터 이상 2. 아파트의 경우에는 연면적 5000㎡이상이고 층수가 16층 이상인 것만 해당 3. 해당 다중이용업소가 설치된 연면적 2,000㎡ 이상 건축물(2013년 10월부터 시행) ※ 해당다중이용업소 : 단란.유흥주점, 영화상영관, 안마시술소, 고시원, 비디오물감상실, 노래연습장, 산후조리원이 설치되어있는 건축물	1. 연면적 5,000㎡ 이상으로 SP설비 또는 물분무소화설비가 설치된 대상 2. 연면적 1,000㎡ 이상으로 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 대상
점 검 자	1. 소방시설관리업자 2. 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 · 소방기술사	1. 소방시설관리업자 2. 한국소방안전협회
점검횟수	1. 연 1회 이상 : 일반대상 2. 연 2회 이상 : 특급대상(아래참조) - 30층 이상(지하층 포함) - 높이 120m이상, - 연면적 20만㎡이상	1. 종합정밀점검 : 연 1회 이상 2. 자체소방점검 : 월 1회 실시 (2년간 보관) 3. 연2회 대상 : 상․ 하반기 1회
점검시기	1. 종합정밀점검 : 건축물의 사용승인 일이 속하는 달 까지 실시 2. 작동기능점검 : 종합정밀점검 실시 후 6월이 속한 달에 실시(연 1회) - 2년간 보관 3. 연 2회 대상 : 상․ 하반기 1회씩 실시(반기 1회)	1. 종합정밀점검 : 사용승인 일이 속한 달까지 실시 ※ 국공립 . 사립학교는 건축물의 사용승인일이 1월에서 6월 사이인 경우 6월 30일까지 실시
결과보고 제 출	종합정밀 점검 실시 후 30일 이내

자체점검 미실시에 대한 조치사항은 아래와 같습니다.

① 법 제49(벌칙) 4항에 의거 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 점검결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 자는 200만원 이하 과태료

※ 기타사항은 강동소방서 예방과 검사지도팀(☎471-0119)에 문의하시면 성심껏        안내하여 드리겠습니다.   감사합니다.