특정소방대상물 자체점검 실시 안내

귀하께서 소유(점유․관리)하고 있는 소방대상물은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조제1항 및 동법 시행규칙 제17조,제18조제19조에 의거 자체점검 대상이오니 다음과 같이 점검을 하여 주시기 바랍니다.

자체점검 대상 및 시기 등 일람표

구분	종 합 정 밀 점 검	작 동 기 능 점 검
점검 구분	소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 법 제9조제1항에 따라 소방방재청장이 정하여 고시하는 화재안전기준 및 「건축법」 등 관련 법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것	소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것
대상	◎스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상. 다만, 아파트는 연면적 5,000㎡ 이상이고 11층(16층에서 11층으로 개정) 이상인 것만 해당(2015.1.1.시행) ◎다중이용업의 영업장(9개업종)이 설치된 특정소방대상물로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 것 →유흥주점,단란주점,영화상영관,비디오물감상실업,고시원,복합영상물제공업,노래연습장,산후조리원,안마시술소 ◎제연설비가 설치된 터널 ◎공공기관 중 연면적이 1,000㎡ 이상 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것.	◎모든 특정소방대상물은 작동기능점검 실시 단, 다음 대상은 제외함 -위험물제조소등, 소화기구만 설치하는 특정소방대상물, 특급소방안전관리대상물 ※소방안전관리대상물(소방안전관리자 두어야 하는 특정소방대상물)은 작동기능점검 결과 제출해야함.(2015.1.1.시행)
점검 시기	◎건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시 다만, 학교의 경우 해당 건축물의 사용승인일이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일까지 실시	◎종합정밀점검대상: 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시 ◎작동기능점검 결과를 보고하여야 하는 대상: 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시 ◎그 밖의 점검대상: 연중 실시
	◎소방시설완공검사필증을 발급받은 신축 건축물은 검사필증을 받은 다음 해부터 실시
점검자	◎소방시설관리업자 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사·소방기술사 ◎소방시설관리업자(소방시설관리업체)	◎해당 특정소방대상물의 관계인·소방안전관리자 또는 소방시설관리업자(소방시설관리사를 포함하여 등록된 기술인력)
실시	◎연1회이상실시(특급소방안전관리대상물-반기별1회이상) ※공공기관은 외관점검 월1회이상 실시	◎연1회이상 실시
방법	제18조제2항에 따른 소방시설별 점검 장비를 이용하여 점검	방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연기감지기시험기 등을 이용
제출	◎시행규칙 별지 제21호의2서식의 종합정밀점검실시결과보고서에 소방방재청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표를 첨부하여 소방서장에게 제출	◎시행규칙 별지 제21호의서식의 작동기능점검실시결과보고서를 소방서장에게 제출 (2015.1.1.시행)
벌칙	◎소방시설등에 대한 자체점검을 실시하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 자 : 1년이하의 징역 또는 1000만원이하의 벌금 ◎소방시설등의 점검결과를 보고(30일 이내)하지 아니한 자 또는 거짓으로 보고한 자 : 200만원 이하 과태료

□ 기타 문의 사항은 구로소방서 예방과(02-2686-5292)로 문의 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다.

구 로 소 방 서 장