7월 서교119안전센터 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 646개	○ 소화전 : 642개 - 지상식 169 / 지하식 473
					○ 저수조 : 3개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 23개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		115	111	96
		소방안전	소화전	88	84	95
			저수조	3	3	100
			급수탑	1	1	100
			비상소화장치	23	23	100
	누계	합 계		1,629	1,011	67.4
		소방안전	소화전	1373	813	63.4
			저수조	15	15	100
			급수탑	9	9	100
			비상소화장치	232	174	72
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)		정비율(%)
	금주	합 계
	누계	합 계
시스템 구 축	○ 현장패트롤 구성 - 시민모니터링 : 215명(의소대215) - 직원모니터링 : 10팀 295명
제도 개선
특기 사항
향후 계획	○ 펌프차량 및 이륜차량 순찰 시 마다 관내 소방용수시설 점검

□ 점검 및 정비 : 총  115건 (현장조치 및 현지시정)

〔 지하식 출수 준비 사진 〕	〔 급수탑 점검 정비 사진 〕
〔 비소 소화기 점검 사진 〕	〔 비소 앞 쓰레기 제거 사진 〕
〔 비소 장비 점검 정비 사진 〕	〔 비소 내 소방호스 정리 사진 〕

끝.