소방시설물 현장패트롤 결과

[북가좌119안전센터 2014. 2월]

○ 시설물 개요

시설물 명	소화전
시설물 위치	서대문구 관내(북가좌동 333-9)
시설물 확인	486개(소화전467, 저수조2, 급수탑1, 비상소화장치16)
관리부서	서대문소방서(북가좌119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 전증일외 3명

○ 점검결과 : 총 486개 중 1개 지적

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
1				1

○ 조치사항(계획)

- 기타사항 : 소화전 캡 연결고리 부착 등

확인자  서대문소방서 계급 소방장 성명 김은회(인)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○정비사유 : 지상식소화전 연결고리 분실	○정비내용 : 지상식소화전 연결고리 정비