소방시설물 현장패트롤 실시계획 진압대책

소방시설물로 인한 시민불편사항 해결을 위한

서대문 소방서

(재난관리과)

-소방시설물로 인한 시민불편사항 즉시 해결을 위한-

소방시설물 현장 패트롤 실시계획

소방시설물 전수조사 실시완료에 따라 「소방시설물 현장 패트롤」을 실시하여 도시경관 조화와 시민 친화시설로 재정비하고 소방시설물로 인한 시민 불편사항을 즉시 해결하고자 함.

Ⅰ		추진목적

관련근거

○ 서울특별시 재난대응과-15839(2012. 7. 13)호 “소방시설물 기능정비 세부계획 시달(통보)”

도시 소방시설물에 대한 도시경관 조화 및 시민 친화시설로 재정비

소방시설물로 인한 시민 불편 사항 즉시 해결

Ⅱ		세부 추진계획

추진기간 : 2012. 7. 17부터

추진대상 : 소방용수 2,413개소(소화전 2,394/ 저수조 15/ 급수탑 4)

비상소화장치 함 145개

○ 소방시설물 설치현황

연번	시설물명	세부시설	총 수량 (단위 : 개소)	소유(관리)구분
				공설(공공)	사설(민간)
계			2,413	2,112	301
1	소화전	지상식	865	570	295
2		지하식	1,529	1,526	3
3	저수조	지하식	15	13	2
4	급수탑	지상식	4	3	1
비상소화장치함(BOX) 145개

「소방시설물 현장 패트롤」 추진내용

○ 「현장 점검의 날」 지정 ․ 운영

▷ 점검시기 : 2012. 7. 18.부터 매월 4일 전후 실시

▷ 점검대상 : 각 119안전센터 소방용수 시설 2,413개소

▷ 점 검 자 : 팀장이하 내근 및 현장대응단, 각 안전센터 전 직원

▷ 점검(순찰)방법 : 각 담당구역 붙임 참조

- 내근 직원 : 각 담당 구역별 소방용수 시설 등 순찰

- 현장대응단, 119안전센터 : 당번일 출동차량 이용 관할구역 순찰 실시

⇒ 현장 출동, 훈련 후 귀소 시 및 소방통로 확보 훈련 시 병행

⇒ 현장대응단 ․ 각 119안전센터 실정에 맞도록 자체 계획 시행

- 점검항목 : 도시미관, 시민불편 요소 및 정상작동 여부 확인

구 분		A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
점검항목	도시미관	○	△	×	×	×
	시민안전	○	○	△	×	×
	정상작동	○	○	○	○	×

○ 책임간부 불시점검

점 검 자		순찰대상 및 회수
		대 상	순찰회수
소 방 서	소방서장	관내 전 지역	주 2회 이상
	재난관리과장		수 시

Ⅲ		행 정 사 항

전 직원은 소방시설물 기능정비 세부계획에 따른 「소방시설물 현장패트롤」 담당 구역 숙지하여 순찰 등 철저토록 하기 바라며,

책임 구역 순찰 실시 후 도시미관 저해 및 시민불편 사항 등 특이사항 발생 시 위치, 사유, 사진 등 첨부하여 익일 대응총괄팀으로 즉시 제출

대응총괄팀장은 도시미관저해 및 시민불편사항 등 발생된 소방시설물에 대하여 즉시 개선 조치.

신촌 ․ 이대거리 순찰 대상 직원 및 현장대응단장은 소방시설물 기능정비 우선 추진 대상이므로 순찰에 만전을 기하기 바람.

붙임 : 소방시설물 현장패트롤 담당 구역 1부.  끝.

[붙임]

소방시설물 현장패트롤 담당 구역

순찰(책임) 구역	순찰 부서	관할센터	책임자	비고
연희동, 창천동, 신촌	행정팀	현장대응단	각 팀장 지휘팀장	시민, 관광객 밀집지역 포함 (신촌,이대거리)
대신동, 봉원동, 대현동	장비회계팀
북가좌동	홍보교육팀	북가좌	각 팀장 해당센터장
남가좌동	대응총괄팀
홍은동	구조팀	홍 은	각 팀장 해당센터장
홍제동	구급팀
현저동, 냉천동, 천연동, 옥천동, 영천동	예 방 팀	미 근	각 팀장 해당센터장
충정2․3가, 북아현3동 미근동,합동	검사지도팀
북아현동	위험물안전팀