[별지 2]

소 방 시 설 현 황

층별		바닥면적 (㎡)		용도		소 화 설 비																경보설비								피난설비
						소화기			옥내소화전	스프링클러								가스계				자동화재 탐지설비						비상방송설비		유도등
										폐쇄형			드라이펜던트					하론		패키지
						분말 3.3	할론	자동확산		헤드		밸브	헤드		밸브		회로	헤드	용기			차동식	정온식		연기식		발신기			중형		소형	통로
계						49	3	4	8	68			48									71	17		21		13	1		34		23	9
방문자센터
지1층		998.87		기계∙ 전기실		13		1	2	42			48									50	8		12		7	1		13		18	3
1층		581.81		방문자센터		6	2		2
2층		727.10		사무실		6		1	1
곤충식물원
지1층		207.63		기계∙ 사육실		3		1		11												6	1		5		3			7		3	4
1층		1,322.53		나비온실		7
2층		271.27		관찰테크		2
커뮤니티센터
지1층		377.29		기계∙ 전기실		6	1	1	1	15												15	8		4		3			14		2	2
1층		197.13		매점∙전시실		3			1
2층		963.5		교육장		3			1
자탐수신기	설치 위치		1층		옥 내 소 화 전 (방문자센터)		지하 수조		22㎥		펌프 양정			55m		옥내소화전(커뮤니티센터)		지하 수조			3㎥			펌프 양정		50m			밸브		P/V		1
	형식		P형1급				고가 수조		-		펌프 토출			1,100				고가 수조			-			펌프 토출		150					A/V
	제조사		동방전자				전압계		380v		펌프 용량			30hp				전압계			380v			펌프 용량		5hp					D/V		1
	회로수		10				전류계		-		배관 구경			100㎜				전류계			-			배관 구경		80mm
							기동 방식		자동		연결 송수구			1				기동 방식			자동			연결 송수구		2