소방 안전시설 등 설치 안내

최근 게스트하우스의 안전 위협 언론 보도와 관련 외국인이 많이 이용하는 숙소의 소방시설과 화재위험성 등 문제가 크게 대두되어 소방시설이 미흡한 주택형태(도시민박업, 한옥체험업 등)의 게스트하우스에 대하여 아래와 같이 소방 안전시설 등 설치를 권장하오니, 추진에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 소화기, 단독경보형감지기 등 소방시설 설치

※ 소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률 제8조(주택에 설치하는 소방시설) ① 다음 각 호의 주택의 소유자는 소방시설 중 소화기구 및 단독경보형감지기를 설치하여야 한다. 1.「건축법」 제2조제2항제1호의 단독주택 2.「건축법」 제2조제2항제2호의 공동주택

□ 피난안내도 설치

※ 피난안내도 포함 내용 (다중이용업소 안전관리 법률 시행규칙 별표2의 2) 1. 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난 동선 2. 소방시설의 위치 및 사용방법, 피난 및 대처방법 ※ 피난안내도 크기 및 재질 1. 크기 : B4(257㎜×364㎜) 이상의 크기로 할 것. 2. 재질 : 종이(코팅처리한 것), 아크릴, 강판 등

□ 휴대용 비상조명등 설치

❍ 구획된 실마다 설치하여 정전시 안전하고 원할한 피난 유도

□ 피실내장식물 불연재료 또는 준불연재료 설치 권고

❍ 실내장식물 등 방염 설치(커튼류, 별지류(종이벽지 제외), 합판, 목재 등

서울특별시 중부소방서장

화재예방을 위한 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 귀 업소의 사업이 날로 번창하시길 바랍니다.

최근 게스트하우스의 안전 위협 언론 보도와 관련 외국인이 많이 이용하는 숙소의 소방시설과 화재위험성 등 문제가 크게 대두되어 각종 재난사고를 사전에 예방하여 이용객의 귀중한 생명과 재산을 보호하고자 다음 사항을 알려 드리오니 많은 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

❖ 전기 ․ 가스시설의 안전사용을 생활화 합니다
		▶ 전기제품은 국가규격품을 사용하시고 사용 후에는 플러그를 뽑아 둡니다. ▶ 음식물 조리 중에는 잠자리에 들거나 자리를 비우지 맙시다. ⇒ 가스 사용 전엔 환기, 사용 중엔 불꽃 확인, 사용 후엔 밸브 잠금
❖ 화재예방은 소방시설의 작은 관심과 실천으로부터 시작됩니다
		▶ 소화기는 눈에 띄는 곳에 비치하고 평소 사용법을 익혀둡니다. ▶ 단독경보형 감지기는 화재발생을 알려주어 신속하게 대피할 수 있습니다. ※ 단독경보형감지기 : 2만원 내외 (건전지 포함 / 수명 10년) ⇒ 소방시설 안전관리는 소중한 인명과 재산을 보호합니다
❖ 비상구 ․ 방화시설 안전관리에 지속적인 관심 부탁드립니다
		▶ 비상구 ․ 피난통로는 생명을 지켜주는 문이라 생각하시고 항시 개방합니다. ▶ 방화시설은 화재확대를 방지하는 시설로 무단변경이나 훼손하지 맙시다. ⇒ 방화문 철거, 고임장치 사용, 자동폐쇄장치 기능차단 절대금지
❖ 소화전 ․ 소방통로 주변 주차질서를 유지하여 주시기 바랍니다
		▶ 재난현장에 출동하는 소방차량을 위하여 도로 한편은 양보합니다. ▶ 소화전 주위에는 불법주 ․ 정차나 장애물을 설치하지 맙시다. ⇒ 도로교통법 제32조(정차 및 주차의 금지) 및 제33조(주차 금지의 장소)

서울특별시 중부소방서장