소방시설 점검내역

■ 대상처 : 강북아리수정수센터

설 비	위 치	점 검 내 역	보완대책	관련법규	비 고
경보설비	고도정수처리동	● 발신기 응답선로 정비 요함 - 감지기 동작시 발신기 응답 확인 됨	정비요함	NFSC 203 제9조
피난설비	활성탄흡착지	● 통로 유도등 점등 불량 - 1구역 : 1층 우방향4, 좌방향4 - 2구역 : 1층 우방향2, 좌방향2	정비요함	NFSC 303 제9조