소방안전지도 활용 불시출동훈련 계획

훈련일시 : 2015. 6. 10.(수) 15:00

훈련대상 : 중랑구 묵1동 174-9(공릉로4길 4) 문수주상복합아파트

훈련유형 : 불시출동, 소방안전지도 활용, 소방차량부서

일반현황 : 양식 R/C 조 슬라브가 12/2층, 1개동

동원소방력

구분	계	지휘차	진압대 펌프	굴절	구조대	중화 펌프	중화 구급
차량	6대	1	1	1	1	1	1
인원	26명	6	5	2	6	4	3

훈련 및 안전관리 책임관 : 현장지휘팀장

훈련 시 착안사항

소방안전지도 접속용 휴대용 단말기 활용 대상물 정보 파악 및 전파

출동대 동태 파악하여 차량 부서 위치 지정

풍향을 고려한 화재진압작전 수립

인근정보 활용을 통한 중증장애인 대피 유도

TRS 이용 상황별 조치사항 보고․전파

지휘차량 탑승시부터 소방안전지도 활용 장면 현장영상전송

훈련방법 : 가상화재 진압 훈련방식

출동대 편성	⇨	출동중 안전지도활용	⇨	차량부서 및 수관전개
서울종합방재센터		현장지휘팀장(안전담당)		현장지휘팀장이하 (현장 대응부서)

출 동 지 시 : 방재센터 출동지령

안전지도활용 : 현장지휘팀장(안전담당)

지휘 통신망 : TRS 화재비상채널

◈ 훈련 시나리오

※ 무전기 : 통합지휘무선통신망(TETRA TRS)

연번	시 간	훈 련 상 황	세 부 내 용	비 고
1	H-05 ～ H+00	훈련상황 부여 및 출동지령	•출동상황 부여 - 종합상황실 출동지령 → 각 안전센터에서 출동
출동대 현장활동
2	H+00 ～ H+5	임무부여 정보전달 (출동중)	- 안전담당 : 차량탑승후 소방안전지도 접속 정보검색 · 초기화면의 건물구조, 사용년월 · 취약대상화재진압 작전도, 풍향 - 현장지휘팀장: 건물구조, 사용년월, 작전도, 풍향파악 후 각 출동대 무선 지시 - 통신담당 : 지휘차 노트북으로 안전지도 접속후 위성사진 검색 지휘팀장) 여덟이 각 출동대에 알린다 화점은 묵1동 174-9(공릉로4길 4)에서 화재 발생, 화점층은 주상복합건물의 주차장으로 많은 차량이 주차 되어 있으며, 지상부는 현재 5m/sec 의 강한 동풍이 화점 상층부로 많은 농연이 분출하고 있어 연소확대 및 인명피해 우려가 있다. 각 출동대원은 공기호흡기 및 안전장구를 착용후 인명구조 및 연소확대방지에 주력하기 바람. 진압대 , 여기 여덟 진압대,) 여기 진압대는 건물정면에 부서하여 지하층 연결송수관을 점유하고 지하층 방수구에 큰수관을 연장하여 진화 바람. 진압대,) 47 지휘팀장) 중화대 여기 여덟 중화대) 여기 중화대 지휘팀장) 중화대는 건물 후면 주차장통로 앞에 부서하여 큰수관을 연장하여 주차장 통로로 진입하기 바람 중화대) 47 안전담당) 열 여기 열여덟 열,지휘차 ) 여기 열 안전담당) 화점 인근정보를 검색하여 통보 바람 열, 지휘차) 47, 화점층 상층부 2단 아파트203호에 뇌병변 중증장애인 김만덕이 거주하고 있는 것으로 파악되고 있음 지휘팀장) 백하나 여기 여덟 백하나 ) 여기 지휘팀장 ) 백대원 1개조는 비착즉시 화점건물 2단 203호에 거주하고 있는 중증장애인을 신속히 구조하기 바람 백하나) 47	지휘대

3	H+5 ~ H+10	화재진압활동 (현장도착)	- 촬영요원(감식) : 지휘차 탑승시부터 소방안전지도 활용 장면(단말기 및 지휘차 노트북) 영상 전송 - 안전담당 : 단말기에서 액정화면 분리하여 하차후 출동차량 동태 확인 지휘팀장 ) 화점에서 연기가 다량 방출하여 건물 상층부로 확산중이니 구조대 1개조는 신속히 아파트 2층 203호의 중증장애인 김만덕을 구조 할수 있도록하고 진압대, 구조2조는 화점층 인명검색을 우선 실시하여 보고 바람 진압대,) 47 구조대,) 47 지휘팀장,) 중화대 여기 여덟 지휘대장 차량동태 파악후) 중화대는 지금 들어오는 도로변에 차량이 많이 정체되어 있으니 무리해서 진입하지 말고 안전하게 진입후 차량 정차후 큰수관으로 연장하여 진화 바람 안전담당) 열여덟이 각 출동대에 알림니다. 화점인 건물 지하주차장에 다량의 구름 분출로 시야 확보가 어려우니 진입하는 대원은 반드시 공기호흡기 및 방화두건을 착용하고 조명기구를 휴대하여 안전에 최대한 유의하면서 진입하기 바람. 백하나) 여덟, 여기 백하나 인명검색 한바 건물 주차장내 요구조자는 없으며 불꽃과 함께 다량의 구름이 발생중임 지휘팀장) 47 지휘팀장) (안전지도로 인근소화전 확인후)진압대탱크 여기여덟 진압대탱크) 여기 진압대탱크 지휘팀장) 진압대탱크는 화점건물 우측 인근 도로변에 위치한 2100호 지하식 소화전 점유 활용 바람 진압대탱크,) 47 백하나)여덟 여기 백하나 중증장애인 김만덕 구조 완료하였음 지휘팀장) 47 진압대) 여덟 여기 진압대하나 지휘팀장) 여기 진압대) 지하층 화재 현재시 완전 진압되었음 지휘팀장) 47 지휘팀장) (각대 현장 확인후) 묵1동 174-9(공릉로4길 4)주상복합 건물 주차장 화재는 인명피해없이 완진 이상 불시출동훈련을 마칩니다. 각대는 안전하게 철수 하도록 수고하셨습니다	화재진압대

○ 문수주상복합아파트앞 지휘차-진압대P-굴절-구조버스 / 중화펌프-중화구급 순으로 부서

○ 중화펌프는 지하식소화전 점유 진압대펌프에 수관 연장하여 물 보수

<훈련대상 위치도>

멘트1)

안전담당이 각 출동대에 알립니다.

아파트 진입로에 경사가 있으며 과속방지턱이 연속하여

두곳이 설치되어 있습니다.

출동에 각별히 유의하기 바랍니다.

멘트2)

안전담당이 각 출동대에 알립니다.

현장에 부서한 출동차량은 반드시 차량 고임목을

앞,뒤로 받치고 현장활동에 임하기 바랍니다.

멘트3)

안전담당이 각 대에 알립니다.

소화전 점유시 인근 주민 통행에 위험요소가 없는지 확인

하고 신속히 펌프차량에 물보수 하기 바랍니다.