소방안전지도 활용 고층건축물훈련 세부계획

훈련일시 : 2015. 3. 25.(수) 15:00

훈련대상 : 중화동 엔파트주상복합 (중랑구 망우로 203길)

훈련유형 : 고층건축물 불시출동, 소방안전지도 활용, 소방차량부서

일반현황 : 양식 R/C 조 슬라브가 3/18층

동원소방력

구 분	계	현장대응단(지휘차)	현장대응단 (진압대)	중화대	현장대응단 (구조대)	비 고
차 량	6대	1	2 (펌프,굴절)	2 (펌프,구급)	1
인 원	26명	6	7	8	5

훈련 및 안전관리 책임관 : 현장대응단 1지휘팀장

훈련 시 착안사항

소방안전지도 접속용 휴대용 단말기 활용 대상물 정보 파악 및 전파

출동대 동태 파악하여 차량 부서 위치 지정

풍향을 고려한 화재진압작전 수립

인근정보 활용을 통한 중증장애인 대피 유도

TRS 이용 상황별 조치사항 보고․전파

지휘차량 탑승시부터 소방안전지도 활용 장면 현장영상전송

※ 고층건축물 훈련과 병행실시

훈련방법 : 가상화재 진압 훈련방식

출동대 편성	⇨	출동 중 안전지도활용	⇨	차량부서 및 수관전개
서울종합방재센터		현장지휘팀장(안전담당)		현장지휘팀장이하 (현장 대응부서)

출 동 지 시 : 방재센터 출동지령

안전지도활용 : 현장지휘팀장(안전담당)

통신망 : TRS 중랑 화재비상채널 → 현장도착후 UHF 7번 사용

◈ 훈련 시나리오

연번	시 간	훈 련 상 황	세 부 내 용	비 고
1	14:55 ～ 15:00	훈련상황 부여 및 출동지령	• 출동상황 부여 - 종합상황실 출동지령 → 각 안전센터에서 출동
출동대 현장활동
2	15:00 ～ 15:05	임무부여 정보전달	- 안전담당 : 차량탑승 후 소방안전지도 접속 정보검색 · 초기화면의 건물구조, 사용년월 · 취약대상 화재진압 작전도, 풍향 등 - 현장지휘팀장: 건물구조, 사용년월, 작전도, 풍향파악 후 각 출동대 무선 지시 - 통신담당 : 지휘차 노트북으로 안전지도 접속 후 위성사진으로 출동 중 장애요인 등 검색 지휘1팀장) 여덟이 각 출동대에 알립니다. 화재발생 훈련 장소는 중랑구 망우로 203길 중화동 엔파트주상복합 3/18층 건물로 2층 엔파트약국에서 발생했으며, 상층부로 연소확대 시 인명피해가 클 것으로 예상되니, 우선 구조대는 도착시 화점층과 상층부에 인명구조에 집중하기 바람. 진압대 굴절차는 건물 상부에 인명구조 요청장소를 파악하여 우선 부서하기 바람. 각대는 화재진압 및 연소방지에 주력하고. 현재 풍향은 남풍이 1미터로 약하게 불고 있고, 주변여건은 차량 진입, 차량부서선정 양호하므로 각 출동대는 참고하여 진압작전에 임하기 바라고. 화점층 2층은 복합상가로서 불특정 다수인이 있으리라 예상되니 인명구조에 최우선 할 수 있도록 하기 바람 안전담당) 각 출동대에 알립니다. 각 대원들은 개인안전장구 장착하고 안전에 유의해서 현장활동하기 바라며 화재건물 은 고층 주상복합건물로서 고립 등 안전사고 우려가 있으 니, 반드시 2인1조로 진압 활동에 임하기 바랍니다. - 선착대 현장 도착 - 중화대) 중화대 사팔 비착(상황보고) 지휘차) 열 사팔 비착 지휘1팀장) 중화대 여기 여덟 중화대) 여기 중화대 지휘1팀장) 현재 2층 엔파트약국에서 화재가 발생하여 구름과 불꽃이 보이고 있어 직 상층으로 연소확대 우려가 있으니 중화대는 화점층으로 진입하여 연소방지 및 연소확대 방지에 주력하기 바람 진압대) 진압대 사팔 비착	지휘대

※ 무전기 : 통합지휘무선통신망(TETRA TRS) 및 UHF

3	15:05 ~ 15:20	화재진압활동	- 촬영요원(감식) : 지휘차 탑승시부터 소방안전지도 활용 장면(단말기 및 지휘차 노트북) 영상 전송 - 안전담당 : 단말기에서 액정화면 분리하여 하차 후 출동차량 동태 확인 지휘1팀장) 진압대, 중화대, 구조대 여기 여덟 진압대, 중화대, 구조대) 여기 지휘1팀장) 중화대는 연결송수관 송수구 점유하고 큰수관 2본 및 관창 휴대하고 화점층으로 진입하여 송수관 방수구에 호스연결 인명검색과 화재를 진압하기 바람, 구조대는 2개조로 편성 화점층, 화점 상층부 차례로 인명검색 대피유도 우선하도록. 진압대는 북쪽 정문으로 진입하여 인명대피 우선하고 옥내소화전 점유 사용 화점 진압 및 연소방지 하도록 안전담당) (안전지도로 인근소화전 확인 후) 진압펌프는 인근 소화전 속히 점유 바람. 지휘1팀장) 안전담당 여기 여덟, 안전담당) 여기 안전담당 지휘1팀장) 화점 인근정보 검색하여 알려주기 바람. 안전담당) 47, 엔파트주상복합 상층 주거동 7층 702호에 이동이 불가능한 장애인 이동주가 거주하고 있음. 지휘1팀장) 구조대 여기 여덟 구조대) 여기 지휘1팀장) 구조대 1개조는 즉시 화점 같은 7층 702호에 중증장애인 대피시키기 바람. 구조대) 사칠 구조대) 여덟 여기 구조대 지휘1팀장) 여기 구조대) 중증장애인 안전대피 완료 지휘1팀장) 굴절차 여기 여덟 굴절차) 여기 굴절차 지휘1팀장) 굴절차는 지금 다수의 농연으로 대피하지 못한 요구조자가 4층에서 옷가지를 흔들며 구조요청을 하고 있으니 즉시 전개하여 구조하기 바람 굴절차) 여기 굴절차 47 구조대) 여덟 여기 구조대 지휘1팀장) 여기 구조대) 화점층, 상층부 인명 검색한바 현재까지 열둘이고 약 25명 인명 안전대피유도 완료하고, 굴절차 활용 4명 인명구조 완료 지휘1팀장) 각 대는 화점에 집중 방수하여 화재를 신속히 진압하도록.	화재진압대

3	15:20 ~ 15:30	화재진압활동	지휘1팀장) (현장 확인후) 중화동 엔파트 주상복합 화재는 인명 피해 없이 완진 되었음. 각 출동대는 수고 많았고, 인원, 장비 확인 후 비철. 이상으로 중화동 엔파트 주상복합 2층 복합상가에서 실시한 안전지도활용 고층건축물훈련을 마칩니다.	화재진압대

현장위치도