【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	315034	은평구 연서로 45-0		역촌119안전센터	소방장	김현수
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2019. 11. 5. 10:00 16:00	2019. 11. 5. 10:00	지상식 제수변 스핀들 고장	제수변 스핀돌 안 돌아감			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2019. 11. 5. 10시경 소방사 김병용 일제수리조사 중, 은평구 연서로 45-0 315034호(지상식 소화전) 제수변 스핀돌 고장 발견(제수변 스핀들 안 돌아감) ○ 소화전 설치된 위치는 은평구 연서로 45-0 지호삼계탕 앞 보도블럭에 위치함
2019년 11월 5일 확인자 역촌119안전센터장 소방경 송장권

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	315071	은평구 연서로 3길 31		역촌119안전센터	소방장	김현수
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2019. 10. 15 11:00 16:00	2019. 10. 15 11:00	지상식 소화전 몸통 파손(절단) 및 제수변 콘크리트에 묻힘	지상식 소화전 몸통 절단			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2019. 10. 15. 11시경 소방장 김현수 일제수리조사 중, 은평구 연서로 3길 31 315071호(지상식 소화전) 몸통 파손(절단) 및 제수변 철개 콘크리트에 묻힘
2019년 10월 15일 확인자 역촌119안전센터장 소방경 송장권

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도