소방용수시설 고장발생 보고서

길음119안전센터

2016.03.14.(월) 12:00 경 소방용수시설 일제조사로 소화전 확인한바 고장 사실이 있어 다음과 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

지하식 소화전 3468호 소방용수시설 고장발생보고서

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

연번	조사 일자	소속	조사자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2016. 03.14.	길음	소방위 정원택 소방사 배재민 소방사 이가을 소방사 전지원	소방사배재민	지상식	3468호	정릉로10길 110-0	제수변 뚜껑 고장및 스핀들고장

2. 고장 소방용수시설 확인 결과(구체적으로 고장 내용 작성)

○ 지상식소화전 3468호

- 제수변뚜껑 교체해야하며 스핀들 헛돔

보고자      길음119안전센터   소방사 배재민

고장 소화전 사진(3468호)

고장 소화전 위치(3468호)