(붙임 2)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

행당119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	보수내용		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	4-232	성동구 용답23길 22	제수변 누수 전실내 배수불량		양호	사. 김우석
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.

(붙임 2)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

행당119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	보수내용		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	4-242	성동구 용답중앙21길 2	제수변 누수 출수불능		양호	사. 김우석
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.

(붙임 2)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

행당119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	보수내용		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	4-243	성동구 용답중앙길 92	제수변 몸통파손		양호	사. 김우석
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.

(붙임 2)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

행당119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	보수내용		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	330	성동구 행당동 286-25	소화전 덮개와 철개 사이가 이격(10cm) 고무패킹으로 고정		양호	위.박창권
보수완료 사진