이설예정지(소화전 및 비상소화장치) 현장사진

번호	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	충무로	중구 퇴계로28길 7 동측면	필동1가 21-14 동측면	◦		중로	80
상소화장치함

비상소화장치함

※비상소화장치함 규격:  1200 mm x 1300mm x 500 mm