용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2014.05.18
공설	1	0	4	0	0		4	호
															작 성 자
															소방장 신춘수
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설치년월	비 고
지 하 (●) 지 상 () 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구() 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	은평구 구산동 308-113 (주택가 앞 도로상)						2014.4.14	비소 31호 (분리형) 소화전임
안 내 도											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 도색됨(신설) ③ 소화전관구깊이 : 40 cm ④ 제수변유무(철개형식) : 유(전실내) ⑤ 제수변 거리 : 0cm ⑥ 위치별설치현황 : 주택가 이면도로상 ⑦ 보온재 여부 : 필요 ⑧ 배관크기 : 100mm
위 치 도												사 진
보기 : 소화전 저수조 급수탑