용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2015.03.28
공설	3	1	7	0	1		9	호
															작 성 자
															소방사 성명 임정택
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			2.5㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 구산동 216-26 - 신 주소 : 연서로15길 42-1 ※ 구산파출소에서 구산 사거리방면으로 연서로15길로 85M지점						1993.12.01.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	무
													보수 사항	최종보수일
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 : 250 cm(해당없음) ④ 제수변유무(철개형식) : 유(전실내) ⑤ 제수변 거리 : 50 cm ⑥ 위치별설치현황 : 도로 ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑