용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2014.06.12
공설	1	0	3	0	5		1	호
															작 성 자
															소방위 성명 나승정
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 ( ● ) 지 상 () 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구( ) 양구(●) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	-구 주소 : 은.응암동113-27 - 신 주소 : 불광천길526 (상아아파트옆/상세기재)						2014.06.12
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 :(40cm) ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실내 ⑥ 위치별설치현황 : 차.보도 ⑦ 보온재 여부 : 해당 ⑧ 배관크기 :100 mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑

용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2014.06.12
공설	1	0	1	0	0		4	호
															작 성 자
															소방위 성명 나승정
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 ( ) 지 상 (●) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구( ) 양구(●) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 은.녹번동35-54 - 신 주소 : 통일로 9-13 (금원빌라 앞/메카오피스텔담장옆)						2014.06.12
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지상식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 :(해당없음) ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 30 cm ⑥ 위치별설치현황 : 차.보도 ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 :100 mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑