용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2012.06.29
공설	2	1	2	0	1		1	호
															작 성 자
															소방사 성명 오세구
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설치년월	비 고
지 하 ( ) 지 상 (●) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구( ) 양구(●) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	은평구 진관동 한옥마을 내 134-30필지 인근 (연서로 50길) ※ 새주소 미부여 지역						2016. 03.
안 내 도											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지상식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 : 250 cm(해당없음) ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 400 cm ⑥ 위치별설치현황 : 화단 ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : 65mm ⑨ 한옥마을내 필지 지번으로부터 약150m 이격
위 치 도												사 진
보기 : 소화전 저수조 급수탑