【 별표 3 】

소방용수시설 검수결과 보고
□ 지상식소화전 ■ 지하식소화전 □ 급수탑 □ 저수조 □ 비상소화장치
검수결과	주 소	강동구 상일로 15길 18(고덕동 193-5)
	용수번호	2934호	도로구분	소로
				광로(40m이상), 대로(25~40), 중로(12~25), 소로
	용수구분	지하식	설치도로구분	차도
				차도, 인도, 기타
	수압(㎏/㎠)	3㎏/㎠	설치지역구분	시장지역
				주거,상업,공업지역, 고지대, 시장지역, 화재경계지구, 통행곤란지역, 기타
	검수결과
(붙임서류) 1. 위치도 1부. 2. 소방용수시설 사진 3부. - 출수장면, 정면사진, 후면사진(지하식의 경우 내부사진)

위 치 도	소방용수시설 사진

소방용수시설 검수결과 보고
□ 지상식소화전 ■ 지하식소화전 □ 급수탑 □ 저수조 □ 비상소화장치
검수결과	주 소	강동구 양재대로 130길 11(명일동 346-9)
	용수번호	2801호	도로구분	소로
				광로(40m이상), 대로(25~40), 중로(12~25), 소로
	용수구분	지하식	설치도로구분	차도
				차도, 인도, 기타
	수압(㎏/㎠)	3㎏/㎠	설치지역구분	상업지역
				주거,상업,공업지역, 고지대, 시장지역, 화재경계지구, 통행곤란지역, 기타
	검수결과
(붙임서류) 1. 위치도 1부. 2. 소방용수시설 사진 3부. - 출수장면, 정면사진, 후면사진(지하식의 경우 내부사진)

위 치 도	소방용수시설 사진

소방용수시설 검수결과 보고
□ 지상식소화전 ■ 지하식소화전 □ 급수탑 □ 저수조 □ 비상소화장치
검수결과	주 소	강동구 동남로 67길 48(명일동 248-1)
	용수번호	2834호	도로구분	소로
				광로(40m이상), 대로(25~40), 중로(12~25), 소로
	용수구분	지하식	설치도로구분	차도
				차도, 인도, 기타
	수압(㎏/㎠)	3㎏/㎠	설치지역구분	주거지역
				주거,상업,공업지역, 고지대, 시장지역, 화재경계지구, 통행곤란지역, 기타
	검수결과
(붙임서류) 1. 위치도 1부. 2. 소방용수시설 사진 3부. - 출수장면, 정면사진, 후면사진(지하식의 경우 내부사진)

위 치 도	소방용수시설 사진