소방용수시설 고장발생 보고

발생일시 : 2016. 3. 23 13:43

용수번호 : 공소4353호(지하식)

장    소 : 서울특별시 관악구 양지3길 4(신림동 386-18)

고장내용 : 지하식소화전 몸통스핀들 파손 및 탈락(사용가능)

확인내용 : 2016. 3.23(수)13:40 관악구 양지5길 10 야산에서 화재 발생으로 인해 난곡T에서 수리 확보 후 몸통스핀들을 잠그는 중 몸통스핀들 밸브 파손 및 탈락. 익일(3.24.10:00)소방교 심동섭외 2명 현장확인한바 제수변스핀들로 사용 가능

위치도 및 사진