소방용수시설 고장 발생

확인일시 : 2016.10.06.(소화전안전조치 출동중)

용수번호 : 공소01-064호(지상식)

장    소 : 서울특별시 관악구 인헌12나길 37(봉천동 180-329)

고장내용 : 지상식소화전 몸통하부 깨짐(사용가능)

확인내용 : 소방위 김종만 외 4명(펌프차 탑승요원)은 2016.10.6.11:35

소화전안전조치 출동하여 지상식 소화전 몸통 깨짐을 확인함.

위치도 및 사진