소방용수 고장발생

확인일시 : 2017.10.11.

용수번호 : 공소3939호(지하식)

장    소 : 관악구 시흫대로 548-0 남문빌딩(신림동 1666-0 남문빌딩)

고장내용 : 지하식 소화전 제수변스핀들 고장(이탈) - 사용 不

확인내용 : 소방위 이시행 외 4명은 2017년 하반기 일제 소방용수시설               조사시 지하식 공소 3939호 제수변스핀들 고장(이탈)을 확인함.

조 사 자 : 이시행, 원동현, 김겸현, 한동수, 장세진

위치도 및 사진