소방용수 고장발생 보고

확인일시 : 2015. 10. 7.

용수번호 : 공소703호(지하식)

장    소 : 관악구 관악로14나길7(봉천동 1626-34)

고장내용 : 지하식 소화전 제수변스핀들 조작불가 - 고장(사용가능)

확인내용 : 소방위 이용두외 2명은 2015. 10. 7. 소방용수 조사 중

지하식 소화전 제수변스핀들 조작불가를 확인하였음.

조 사 자 : 소방위 이용두, 소방교 최기연, 소방사 홍정수

위치도 및 사진