소방용수 고장발생 보고

확인일시 : 2015. 10. 15.

용수번호 : 공소739호(지하식)

장    소 : 관악구 봉천동 855(관악로 14길10)

고장내용 : 지하식 소화전 제수변스핀들 누수 - 고장(사용가능)

확인내용 : 소방위 전찬영은 2015. 10.15 . 기타출동 중

지하식 소화전 제수변 스핀들 누수를 확인하였음.

조 사 자 : 소방위 전찬영

위치도 및 사진