소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5174호	식구분	지상식
위 치	노원구 동일로228길 23(상계주공 14단지 1409동 앞 인도)
일 시	2017. 10. 26.(목) 10:00	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 스핀들 개폐불량	사용여부	사용가
발생개요	○ 지상식 소화전 스핀들 개폐불량 ○ 세부내용 - 인도변 지상식 소화전의 스핀들이 헛돌아 열린상태로 개폐불가 상태임.(제수변 잠금조치함.) ○ 조치사항 - 인근에 있는 소화전 위치 확인 - 수락 전직원 소화전 고장 전파
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5175호(지상식) 인근 소화전 2 : 노소5172호(지상식)
건의사항	제수변이 깊어 일반 개폐장치로는 돌릴수가 없음.

2017년 10월 26일

조사자 :  소방위 이  영

소방위 서영복

소방위 최인석

소방장 신현권

소방교 하영수

고장 소화전 위치도 및 사진