소방용수시설 고장발생 보고서

길음119안전센터

2018. 11. 1.(목) 소방용수시설 고장이 확인되어 아래와 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

용수관리번호 3062호 소방용수시설 고장발생보고서

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

발견 일자	소속	발견자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
2018. 11.1.	길음	소방위 한승철 외 3명	소방사 서준형	소화전 (지상식)	3062호	성북구 북산산로1길 26-16	비상소화장치(비소 206호)내 소화전 수압불량

2. 고장 소방용수시설 확인 결과

○ 용수관리번호 3062호

제수변에서 소화전으로 연결되는 배관파손(추정)으로 인한 수압 및 출수불량

보고자      길음119안전센터   소방장 고경훈

위치도
고장 소화전 사진(용수번호 3062호)