소방용수시설 고장 발생

확인일시 : 2018. 3. 7.(3월중 소방용수시설 일제조사 중)

용수번호 : 공소 05-33호(지하식)

장    소 : 관악구 복은길 128 (신림동 98-427)

고장내용 : 주스핀들 및 제수변 스핀들을 개방하였으나 출수안됨

(사용불가)

확인내용: 소방위.하충식 2017. 3. 7. 소방용수시설 일제조사 중 주스핀들                및 제수변 스핀들을 개방하였으나 출수가 안됨.  사용불가능함.

조 사 자 : 소방위 하충식

위치도 및 사진