소방용수시설 고장발생 보고

1. 고장 소방용수시설 현황

관리번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
공소 30697호	서초구 남부순환로296길 9 (방배3동 603)	지하식	소화전 뚜껑 개방 불가	사용불

2. 고장 내용

- 소화전 뚜껑 개방 불가

3. 인지경위 및 조치

- 2014.03.11. 11:30경 남부순환로296길 9 도로변 소방용수 일제조사 실시 중 지하식소화전 맨홀 뚜껑이 개방이 불가하였고 추가확인한 바 개방이 불가함

4. 현지조사 결과

- 3팀장 강원희 외 3명 소화전 맨홀 뚜껑 추가확인한 바 각종 도구를 사용하여도 개방이 안되는 상태로 보수가 필요함.

5. 향후 조치 의견

- 현재 소화전 맨홀개폐가 불가능한 상태로 보수 조치요함

6. 관련사진

2014. 3. 25.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방사 김태용 (인)

소방용수시설 고장발생 보고

1. 고장 소방용수시설 현황

관리번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
공소 9137호	서울특별시 서초구 전원말2길 23	지하식	출수불능	사용불

2. 고장 내용

- 지하식 소화전 출수불능

3. 인지경위 및 조치

- 2014. 3.18 10:00경 서울특별시 서초구 전원말2길 23 지하식 소화전 현장 확인한 바, 출수 불능이 있는 것을 확인 함.

4. 현지조사 결과

- 소방사 강민협외 2명 지하식소화전 확인한 바 소화전 출수불능 발견 함.

5. 향후 조치 의견

- 현재 사용 불가하니 보수를 요함

6. 관련사진

2014.  3.  28.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방사 강민협 (인)