	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(세-103호)

1. 2013년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제 14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 관련입니다.

2. 위 호와 관련 5월중 정기 소방용수시설 조사중 고장 소방용수시설이 확인되어 아래와 같이 보고 합니다.

【소방용수시설 고장 발생 현황】

종 별	용수번호	위 치	고장 발생 일 자	고장 발생 내용	사용 여부
소화전	세-103호	종로구 삼청동 28-73	2013. 5. 17.	소화전 스핀들 이탈	사용불

붙임   소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

담당자			부센터장			센터장
협조자
시행	세종로119안전센터-3607	(		)	접수		(		)
우	110-550	서울 종로구 숭인2동 688번지 서울종로구 숭인동길 63(신)	/	fire.seoul.go.kr
전화	02-921-5289	/전송	02-929-5289	/	119ly@seoul.go.kr	/	대시민공개