소방용수시설(1037호) 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 1037호(비소 410호)

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 을지로4가 161-1

○ 사용여부 : 지상식 소화전 사용가, 비소 호스릴 사용불가(파손)

○ 고장내용

119 지령 민원 접수 확인 한 바 비소함 내 지상식 소화전 호스릴 연결부 파손됨, 지상식 소화전 사용은 가능하나 비소함 역할이 안됨, 사용불가.

※ 출동일시 : 2023. 2. 6. 16:30

2023년  2월  6일

보고자 : 소방장 이정일

확인자 : 3팀장 소방위 문병수

고장사진 및 위치도 (1037호) - 비소 410호

○ 사진

○위치도(중구 을지로4가 161-1)