【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	001657	용산구 원효로 210	지상식 소화전 몸통 스핀들 개페안됨		고장(사용가)
				(복명자)
				소속 : 현장대응단 계급 : 지방소방장 성명 : 이상용, 윤지현
(내 용)
소방장 윤지현외 1명(장. 이상용)은 2019년 3월 19일 14:00분경 일제수리 점검기간 중 지상식 소화전 001657호의 지상식 소화전 몸통 스핀들 개폐안됨 현상이 발생하여, 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2019년 3월 19일 확인자 현장대응단장 임경석 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(001657호)】

도로명주소	용산구 원효로 210	지상식 소화전 몸통스핀들 개폐불가 고장(사용가)
지번주소	용산구 원효로2가 3-6
건물명	하이마트건물 앞