【소방용수시설 고장발생 보고서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	사고내용	확인결과	복명자
소화전 (지하식)	1179호	용산구 서빙고로91다길30	배관누수	사용가능	3팀장 채형석 외 4명
2015. 10. 12(월) 12:10 일제소방용수조사시 용산구 서빙고로73길 35-26 지하식 소화전 1179호를 조사한 바, 외관상 소화전 배관에서 누수가 확인되었고 제수변(스핀들) 및 소화전(스핀들) 조작해 본바 출수는 가능하나 누수 현상은 계속되어 고장으로 확인되었습니다. 상기 소방용수는 배관누수 소화전으로서 사용은 가능하나 계속된 누수와 동파위험이 있어 고장발생 보고합니다.
2015 년 10월 12일 확인자 3팀장 채 형 석 (인)

【1179호 고장 소방용수시설 사진 및 위치도】