소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	200044	식 구 분	지하식소화전
위 치	송파구 마천동 184-35 은혜문구 앞 (도로명 : 마천로61바길 28-1 )
발견일시	2016. 10. 21. (15:00)	발견방법	2016년도 하반기 소방용수 시설 일제조사 중
고장내용	지하식 소화전 수압불량	사용여부	사용불가
조사현황	2016년10월21일 15:00경 마천동 184-35 은혜문구 앞 도로쪽에 설치된 지하식소화전(200044호) 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 중 지하식 소화전 수압불량하여 출수가 불가한 것을 발견함.
조치사항	지상식소화전(200044호) 수압불량
비 고	소화전 담당자 소방장 하규상, 소방교 윤성웅, 소방사 조진우

2016 년  10월 21일

조 사 자 : 소방위 정재진, 소방위 최원석

소방장 이한우, 소방장 하규상

소방장 정준희, 소방교 윤성웅

소방사 신창선, 소방사 조진우

고장소화전 위치도

관리번호 200044	송파구 마천동 184-35 (도로명 : 마천로61바길 28-1 ) 은혜문구 앞		고장내용 : 지하식 소화전 수압불량
위 치 도
고장 소화전 사진		고장 소화전 사진