소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	200112	식 구 분	지하식소화전
위 치	송파구 거여동 11 구립 영풍노인정 삼거리 (도로명 : 오금로 51길 20 구립영풍노인정 )
발견일시	2016. 10. 05. (15:00)	발견방법	2016년도 하반기 소방용수 시설 일제조사 중
고장내용	지하식 소화전 제수변 수핀들 고착 및 2M 깊이 매설	사용여부	사용불가
조사현황	2016년10월05일 15:00경 거여동 11 구립 영풍노인정 삼거리 앞 도로쪽에 설치된 지하식소화전(200112호) 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사중 지하식 소화전 제수변 수핀들 고착 및 2M 깊이 관구 위치로 출수가 불가한 것을 발견함.
조치사항	지상식소화전(200112호) 제수변 수핀들 고착 및 2M 깊이 관구 위치
비 고	소화전 담당자 소방위 천민호, 소방장 임영섭,

2016 년  10월 05일

조 사 자 : 소방위 김종신, 소방위 천민호

소방장 임영섭, 소방장 국중록

소방장 신기복, 소방교 이재희

소방사 최윤호, 소방사 탁성수

고장소화전 위치도

관리번호 200112	송파구 거여동11구립영풍노인정 (도로명 : 오금로51길20 구립 영풍노인정 삼거리 )		고장내용 : 지하식 소화전 제수변 스핀들 고착 및 2M 깊이 관구 위치
위 치 도
고장 소화전 사진		고장 소화전 사진