소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	공설4322	독립문로 26-2	제수변 뚜껑 열리지 않음	고 장 (사용불)
소 속 : 북아현119안전센터 계 급 : 소방사 성 명 : 황 상 원 2020년 11월 19일 10:30경 일제수리 조사 중 지상식 소화전(4322호)의 제수변 뚜껑이 열리지 않는 것이 확인되어 고장 보고를 올립니다. 2020년 11월 24일 확 인 자 북아현119안전센터 2팀장 소방위 주헌보

사 진(공설4322호)
위 치 도