소방용수시설 고장발생 보고서

○ 확인일자 : 2021. 04. 07.(수)

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 공설 2205호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 장충단로4길 28-11

○ 사용여부 : 사용불가

※ 지상식 소화전(2205호) 몸통 스핀들 고장으로 사료되어 다음과 같이 고장 발생을 보고합니다.

보고일: 2021.04.24.

확인자 : 소방사 박세왕

■ 용수 사진(공설 2205호)

■ 위치도

소방용수시설 고장발생 보고서

○ 확인일자 : 2021. 04. 07.(수)

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 공설 3218호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 장충단로6가길 19

○ 사용여부 : 사용불가

※ 지상식 소화전(3218호) 몸통 스핀들 고장으로 사료되어 다음과 같이 고장 발생을 보고합니다.

보고일: 2021.04.24.

확인자 : 소방사 박세왕

■ 용수 사진(공설 3218호)

■ 위치도