【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	세-116호	종로구 북촌로14길 44-8 (종로구 삼청동 35번지 204호)	소화전 뚜껑 개방 불가	사용 불
(발생 원인)
1. 2014. 03. 11. 종로구 북촌로14길 44-8(구. 종로구 삼청동 35번지 204호) 세-116호 소방용수시설 일제조사 중 지하식 소화전 출수 검사 중 소화전 뚜껑이 개방 불가하여 수리를 요합니다.
(현재 상태)
사용 불
2014년 03월 11일 조 사 자 소 방 장 : 하미정 소 방 사 : 우영근 확 인 자 세종로119안전센터장 강 장 희 )

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설(세-116호)고장 사진

고장 소방용수시설(세-116호) 위치도