【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지상식)	세-137호	종로구 종로 22-0번지 (종로구 서린동 111-1번지 )	몸통 스핀들 불량	사용 불
(발생 원인)
1. 2013. 05. 24.부터 종로구 종로 22-0번지 (종로구 서린동 111-1번지 ) 세-137호 소방용수시설 조사 중 몸통 스핀들불량으로 사용이 불가하여 수리를 요합니다.
(현재 상태)
고장 사용 불(스핀들 몸통불량)
2014년 07월 29일 조 사 자 소 방 사 : 최우영 확 인 자 세종로119안전센터장 강 장 희 )

소방용수시설(세-137호)고장 사진

고장 소방용수시설(세-137호) 위치도