【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	세-2호	종로구 우정국로 57 (종로구 견지동 38-2)	몸통 스핀들 헛돔	사용가
(발생 원인)
2015. 10. 20.(화) 하반기 일제수리 점검시 종로구 우정국로 57 지하식 소화전에 대해 조사 중 소화전 몸통 스핀들 헛돔현상이 발생함에 따라 자체수리 불가하여 수리를 요함.
(현재 상태)
몸통 스핀들 헛돔, 사용가(수리 요함)
2015년 10월 20일 조 사 자 소방위 강대원, 소방장 이형구 확 인 자 종로소방서 현장대응단 1진압대장 이 경 호

세-2호 위치도
소화전 사진